|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель генерального директора –  главный инженер  АО «Оптиковолоконные Системы»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Танякин  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Техническое задание

на поставку тетрахлорида германия (GeCl4)

**Предмет договора** – Поставка тетрахлорида германия (GeCl4) (далее -Товар).

**Условия поставки товара** – товар поставляется после заключения договора по Заявкам Заказчика. Количество товара и дата поставки указываются в Заявках. Срок действия договора с момента заключения договора до его исполнения. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика договор пролонгируется.

Поставщик должен обеспечить поставку товара по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13, стоимость доставки включена в стоимость товара. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в Техническом задании.

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый по настоящему договору товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

Поставляемый товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и СанПиНам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование и характеристики товара** | **Ед. измер** | **Кол-во** |
| **Тетрахлорид германия (GeCl4)**  C:\Users\Пользователь\Desktop\Материалы\КП Салют\чертежи баллонов  25 и 50 л для ТХК\IMG_20180807_142140_HHT.jpg  **Назначение:** является сырьем при производстве преформ методом FCVD.  **Технические данные:**   * Транспортировочная емкость (барботер): контейнер из нержавеющей стали с внутренней электрополировкой. (Предоставляется заказчиком) * Качество GeCl4 должно соответствовать следующим требованиям:  |  |  | | --- | --- | | Co  Fe  Cr  Cu  Mn  V  Zn  Ni  Al  OH (3 612/cm)  HCl (2 837/cm)  CH3 (2 966/cm)  CH2 (2 931/cm)  H-donors (as OH) | <=0.5 ppb <=2.0 ppb <= 1.0 ppb <= 1.0 ppb <= 0.5 ppb <= 0.5 ppb <= 1.0 ppb <= 1.0 ppb <= 1.0 ppb <= 2.0 ppm <= 4.0 ppm <= 1.0 ppm <= 1.0 ppm <= 10.0 ppm | | кг | 6 |

Транспортировка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика.

Участники размещения заказа не должны:

- иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетной системой Российской Федерации;

- находиться в процессе ликвидации;

- быть признанным, в установленном действующим законодательством порядке, банкротом;

- деятельность не должна быть приостановлена.

**Условия выбора контрагента:**

1. Соответствия условиям технического задания
2. Минимальные цены поставляемого товара

Составил:

Инженер – технолог Седов А.О.

13.12.2024